실험 2.  자동화실험

준비물;  전기순차제어기본회로실험세트

실험방법

*주의사항

- 합선(short) 시키지 말 것

- 전압측정시 AC, DC를 잘 구별하고, 측정범위를 적합하게 선정하시오.

전압의 크기가 예측이 안 될 때는 range가 큰 범위에서 측정한 후에,

대략적인 크기를 알면 range를 맞추어 세밀한 측정을 함.

- 본 실험의 전압측정은 0.1V 단위까지 함.

실험 2.1 릴레이기능실험

(1) 위의 준비물을 다음 그림 2.1.2 와 같이 연결하시오.

(2) 멀티미터를 이용하여 표시된 부분의 전압을 스위치를 동작시키면서 측정하시오.

측정위치	전압
	PB1을 눌렀을때	PB1을 놓았을 때		PB2를 눌렀을때	PB2를 놓았을때
Relay1; L1-L2
Relay1; C2-NO2
Relay2; L1-L2
Relay2; C2-NO2
Lamp의 동작상태
Fan의 동작상태

(3) 이 회로는 다음 그림 2.1.1과 같이 표현된다. 기능에 대하여 설명하시오.

그림 2.1.1 릴레이 기능 확인 ladder diagram

그림 2.1.2 릴레이 기능 확인 실험 배선도

실험 2.2 자기유지회로실험

(1) 위의 준비물을 그림 2.2.2 와 같이 연결하시오.

(2) 멀티미터를 이용하여 붉은색 스위치( PB1)와 파란색 스위치(PB2)를 동작시키면서

표시된 부분의 전압을 측정하시오.

측정위치	전압
	PB1을 눌렀다 놓았을 때	PB2를 눌렀을 때	PB2를 놓았을 때	PB1을 다시 눌렀을 때
Relay2; L1-L2
Relay2; C2-NO2
Relay2; C4-NO4
Fan의 동작 상태

(3) 이 회로는 다음 그림 2.2.1과 같이 표현된다. 실험 2.1과 비교하여 기능에 대하여 설명하시오.

그림 2.2.1 자기유지회로 ladder diagram

그림 2.2.2 자기유지회로 실험 배선도

실험 2.3 인터록회로실험

(1) 위의 준비물을 그림 2.3.2 과 같이 연결하시오.

(2) 전원을 투입 후에 PB1을 눌렀다 놓는다.

(3) PB2를 눌렀다 놓는다.

(4) 각 부분의 전압과 Fan, Lamp의 동작상태를 표시하시오.

(5) 전원을 껐다가, 다시 투입하고, PB2를 눌렀다 놓는다.

(6) PB1을 눌렀다 놓는다.

(7) 각 부분의 전압과 Fan, Lamp의 동작상태를 표시하시오.

측정위치	A		B
	PB1을 눌렀다 놓았을 때 (2)	PB2를 눌렀을 때 (3)	PB2를 눌렀다 놓았을 때 (5)	PB1을 눌렀을 때 (6)
Relay1; L1-L2
Relay2; L1-L2
Fan의 동작상태
Lamp의 점등상태

(8) 이회로는 다음 그림 2.3.1과 같이 표현된다. 위의실험 2.1, 2.2와 비교하여 회로의 기능에 대하여 설명하시오.

그림 2.3.1 인터록 회로 ladder diagram

그림 2.3.2 인터록회로  실험 배선도